|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIMC**  **ПРЕМИУМ** | Габариты ДхШхВ (мм), вес | **FURUI**  **ОПТИМУМ** | Габариты ДхШхВ (мм), вес | **SHANDONG**  **ЭКОНОМ** | Габариты ДхШхВ (мм), вес |
|  |  | **DPW 650 – 500 – 1.59 (х2)**  **DPW 650 – 500 – 2.5 (х2)** | 2200х760х1995  664 кг  804 кг  LO2 1082 кг,  LN2 768 кг,  LAr 1338кг |  |  |
| **DPW 650-495-1.45**  **DPW 650-495-1.6**  **DPW 650-495-2.0** | 2140×820×1067  ~340 кг  ~340 кг  ~407кг  LO2536 кг LN2 376 кг  LAr 662 кг | **DPW 650 – 500 – 1.59**  **DPW 650 – 500 – 1.99**  **DPW 650 – 500 – 2.5**  **DPW 650 – 500 – 3.2** | 2115х760х1000  405 кг  462 кг  462 кг  519 кг  LO2 541кг  LN2 384 кг  LAr 669 кг | **DPW650-499-2.5** | 2130х740х1008 ~322 кг  LO2 524 кг  LN2 272 кг  LAr 649 кг |
| **DPW650– 495–2.0 –30 –4**  **DPW650– 495–1,6 –30 –4** | 2200х1045х1100  430 кг  LO2 536 кг  LN2 376 кг  LAr 662 кг | **DPW 650 – 500 – 1.59 – 30 – 4** | 2200х1045х1088  433 кг  LO2 541кг  LN2 384 кг  LAr 669 кг |  |  |
| **DPW650– 495–1.6 –60 –6** | 2200х1255х1100  465кг  LO2 536 кг  LN2 376 кг  LAr 662 кг | **DPW 650 – 500 – 1.59 – 60 – 6**  **DPW 650 – 500 – 2.5 – 60 – 6** | 2200х1255х1087.53  488 кг  545 кг  LO2 541кг  LN2 384 кг  LAr 669 кг |  |  |
| **DPL 450-196-2.3 I** | ⌀505  (высота)~1655  139 кг  LO2 212 кг  LN2 150 кг  LAr 262 кг | **DPL 450 – 195 – 2.3** | ⌀506  (высота)~1675  141 кг  LO2 212 кг  LN2 150 кг  LAr 260 кг | **DPL450 -195-2.3** | ⌀503  высота 1625  140 кг  LO2 205 кг  LN2 145 кг  LAr 253 кг |
| **DPL 450-210-2.3 I** | ⌀505  высота ~1740  152 кг  LO2 220 кг  LN2 161 кг  LAr 280 кг | **DPL 450 – 210 – 2.3** | ⌀505  (высота)~1799  145 кг  LO2 220 кг  LN2 161 кг  LAr 280 кг | **DPL450 -210-2.3** | ⌀503  высота 1715  147 кг  LO2 220 кг  LN2 156 кг  LAr 272 кг |
| **DPL-700-450-2.2** | ⌀766  высота 1605  292 кг  LO2 487 кг  LN2 346 кг  LAr 602 кг | **DPL 700 – 450– 2.88** | 1160х1160х2125  402 кг  LO2 472 кг  LN2 335 кг  LAr 254 кг | **DPL700 – 500 – 3.17** | ⌀780  высота 1765  370.5 кг  LO2 524 кг  LN2 372 кг  LAr 649 кг |